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OBS: Não é necessário instalar o rele de bloqueio caso, esse serviço de bloqueio não tenha sido contratado

Diagrama de cabo de conexão
O J16 mini possui um chicote de instalação composto com 4 fios.
· Fio Vermelho (Positivo)
· Fio Preto (Negativo)
· Fio Laranja (Pós-Chave) - Conecte ao positivo pós-chave (ignição ACC)
· Fio Amarelo (Rele) - Conecte ao polo da bobina do rele (86), o outro polo da bobina do rele (85) conecte a um terminal de aterramento. Ligue os polos (30) e (87a) em série com a bomba de combustível
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